**предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности**

**по планируемому к реализации строительному проекту:**

**«Возведение газопровода к существующей котельной с установкой ШРП по адресу: Витебская область, Ушачский район, Жарский с/с, д.Старое Село, филиал «Ушачский» ЗАО» Витебскагропродукт».**

**План-график работ по проведению оценки воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | 01.06.2023по 25.09.2023 |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | 25.09.2023 по 09.10.2023 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и инойдеятельности \* | не требуется\* |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 01.06.2023 по 16.10.2023 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусьзатрагиваемых сторон\* | с 16.10.2023 по 21.11.2023 (не менее 30 календарных дней)не требуется\* |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* | не требуется\* |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 13.11.2023 по 21.11.2023 (в случае обращения граждан) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 21.11.2023 по 27.11.2023 (при необходимости) |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 21.11.2023 по 12.02.2024(срок проведения ГЭЭ – 1 месяц) |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 21.12.2023 по 27.02.2024 (в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы) |

*\*заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие (объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте)*

**Сведения о планируемой деятельности**

**Сведения о заказчике**

**Заказчиком планируемой деятельности является**филиал «Ушачский» Закрытого акционерного общества «Витебскагропродукт»

**Директор** Закрытого акционерного общества «Витебскагропродукт»–Некрашевич Павел Борисович

**Директор** филиала «Ушачский» Закрытого акционерного общества «Витебскагропродукт» – Башун Андриан Геннадьевич

**Юридический и почтовый адрес:** 211524, Витебская обл., Ушачский р-н, Жарский с/с, д. Старое Село

**УНП** 300982869

**E-mail**: vohp@tut.by

**Адрес площадки расположения объекта**: Витебская обл., Ушачский р-н, Жарский с/с, 20/2, восточнее д. Старое Село

**Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации**

Согласно принятым проектным решениям:

проектом **«Возведение газопровода к существующей котельной с установкой ШРП по адресу: Витебская область, Ушачский район, Жарский с/с, д. Старое Село, филиал «Ушачский» ЗАО «Витебскагропродукт»**;

планируется возведение газопровода к существующей котельной с установкой ШРП по землям Лепельского и Ушачского районов. Подключение осуществляется к действующему газопроводу высокого давления II категории (Р≤0,52-0,6МПа) ПЭ 110 мм согласно технических условий. Газопровод прокладывается подземно из полиэтиленовых труб, надземный из стальных электросварных прямошовных труб. Подземная прокладка газопровода выполняется параллельно рельефу местности и надземная (выход газопровода из земли к ШРП). Подземный газопровод укладывается на естественное основание (по данным ИГИ). Глубина заложения газопровода – 1,20-4,0м. Диаметры газопровода приняты с учетом существующих нагрузок филиала «Ушачский» ЗАО «Витебскагропродукт» на основании гидравлического расчета. Протяженность полиэтиленового газопровода 12173,0м, стального газопровода – 2,0 м. Для снижения давления с высокого, до среднего и поддержания его на заданном уровне устанавливается ШРП с двумя линиями редуцирования. На входе газопровода в ШРП предусматривается установка отключающей арматуры. Для обеспечения контроля потребления природного газа в ШРП запроектирован коммерческий узел учета газа

**Рассматриваемые альтернативные варианты**

**Альтернативные варианты размещения**

При проведении ОВОС рассматриваются следующие варианты размещения:

**1-й вариант** – возведение газопровода высокого давления (P≤0,52-0,6МПа) с установкой ШРП для газоснабжения существующей котельной филиала «Ушачский» ЗАО «Витебскагропродукт», расположенного по адресу: Витебская область, Ушачский район, Жарский с/с, д. Старое Село.

**2-й вариант** – расширение существующего мазутного хозяйства с установкой новых котлов, работающих на мазуте, для покрытия перспективных нужд предприятия в тепловой энергии.

**3-й вариант** – отказ от реализации проектных решений (нулевая альтернатива).

*Целесообразность осуществления 1-го варианта состоит в следующем:*

- улучшение экологической ситуации района размещения предприятия, благодаря сокращению количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при использовании природного газа по сравнению с сжиганием мазутного топлива в котельной;

- обеспечение тепловых нагрузок предприятия;

- установка более эффективного оборудования работающего на экологически чистом топливе газ с высокими КПД;

Реализация намеченной деятельности по 1-му варианту, позволит минимизировать воздействие на компоненты природной среды, а прогнозируемое изменение основных компонентов окружающей среды оценивается как нормативно допустимое.

С учетом анализа вариантов, **1-й вариант является приоритетным вариантом планируемой хозяйственной деятельности** – реализация проектных решений предусматривает возведение газопровода к существующей котельной с установкой ШРП.